РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

СТОЛБЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

«23» декабря 2020 года                                            №54/2-СС 
Принято на 54 заседании

             Столбецкого сельского 
             Совета     народных                           депутатов
О внесении   изменений    в  «Нормативы градостроительного проектирования Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области», утвержденные  решением  сельского   Совета народных депутатов  29.12.2017 года № 19/2-СС 
        Рассмотрев представленный Главой администрации Столбецкого сельского поселения проект  внесения изменений в  «Нормативы градостроительного проектирования Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области», утвержденные  решением  сельского Совета народных депутатов  от  29 декабря 2017 г. №19/2-СС,   разработанный в связи с вступлением в силу   Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области, Столбецкий сельский Совет народных депутатов  
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить следующие     изменения в  «Нормативы градостроительного проектирования Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области», утвержденные  решением Столбецкого сельского Совета народных депутатов  от  29 декабря 2017 г. №19/2-СС:
1). Раздел 2.4. Интенсивность использования территории дополнить пунктами 2.4.15 и 2.4.16 следующего содержания:

           « 2.4.15.  Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

      Расчетные показатели плотности сети велотранспортной  инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

      Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляют в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

           Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения   не устанавливаются.

При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года № 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766- 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст, Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации. Велосипедные дорожки, велополосы устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов.
2.4.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедными парковками принимаются согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.
        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

           Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.».
2) Приложение 1 к  Местным нормативам  градостроительного проектирования городского поселения Покровское Покровского района Орловской области «Основные понятия»  дополнить следующими абзацами:

     «Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
        Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими2 

средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

       Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Разместить данное решение на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Глава  Столбецкого
сельского поселения                                                     И.А.Андреева
